KARIMUN WAGON R GS

**MOBIL S.U.P.E.R!**

Temukan kemewahan gaya Anda bersama Karimun Wagon R GS. Detail yang impresif, modern, dan stylish mengundang decak kagum cerminan karakter diri Anda sesungguhnya. Karimun Wagon R GS dengan transmisi Auto Gear Shift (AGS) tersedia dalam 6 varian warna, di antaranya: Pearl White, Silky Silver, Graphite Gray, Cool Black, Radiant Red & Burgundy Red.

WARNA : SILKY SILVER , BURGUNDRY RED, COOLBLACK, GRAPHITE GREY, PEARL WHITE, RADIANT RED.

**SPESIFIKASI**

**DIMENSI**

Panjang Keseluruhan: 3.635 mm

Lebar Keseluruhan: 1.475 mm

Tinggi Keseluruhan: 1.670 mm

Jarak Poros Roda: 2.400 mm

Jarak Pijak Depan: 1.295 mm

Jarak Pijak Belakang: 1.290 mm

Jarak Terendah: 170 mm

Radius Putar Minimum: 4.6 m

**MESIN**

Jenis: K10B, DOHC

Isi Silinder: K10B, DOHC

Jumlah Katup: 12

Jumlah Silinder: 3 inline

Diameter x Langkah: 73 x 79.5 mm

Perbandingan Kompresi: 10:1

Daya Maksimum: 68PS/6.200rpm

Momem Puntir Maksimum: 90Nm/3.500rpm

Sistem Bahan Bakar: Multi-point Fuel Injection

**TRANSMISI**

Perbandingan Gigi Akhir , Ratio Gear.

M/T: 4.389 / AGS:4.705

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gear** | MT | AGS |
| **1** | 3.545 | 3.545 |
| **2** | 1.905 | 1.904 |
| **3** | 1.280 | 1.280 |
| **4** | 0.967 | 0.906 |
| **5** | 0.784 | 0.717 |
| **Reverse** | 3.273 | 3.272 |
| **Gear** | MT | AGS |

**BERAT**

Berat Kosong: 835-840 kg

Berat Kotor: 1.350 kg

**RANGKA**

Sistem Kemudi: Rack & pinion, EPS

Suspensi Depan: MacPherson strut with coil spring

Suspensi Belakang: 3 links rigid with coil spring

Rem Depan: Ventilated disc

Rem Belakang: Drum

Ukuran Ban: 175/65R14

**KAPASITAS**

Tempat Duduk: 5 Orang

Tangki Bahan Bakar: 35 Liter